Voreingestellter Z-Ruck
====
Diese Einstellung gibt die Ruckrate an, die Ihre Firmware für die Z-Richtung verwendet, wenn Cura den [Ruck](../speed/jerk_enabled.md) des Drucks nicht steuert.

Dies wird verwendet, um korrekte Zeitschätzungen für Ihren Druck zu erhalten, wenn Cura die Ruckraten nicht kontrolliert. Der gesamte Druck wird dann mit der gleichen Ruckrate erfolgen.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**