Vitesse minimale
====
Si une couche prend très peu de temps à imprimer, la vitesse d'impression sera réduite de telle sorte que la couche prendra quand même la [Durée minimale d’une couche](cool_min_layer_time.md) pour s'imprimer. Cependant, il ne sera pas réduit en dessous de cette vitesse minimale. Si l'impression de la couche à la vitesse minimale prend moins de temps que le temps de couche minimum, l'imprimante attendra à la fin de la couche que le temps de couche minimum soit écoulé.

Il est important de respecter le temps de couche minimum afin de permettre à la couche précédente de se solidifier avant de mettre la couche suivante par-dessus. La réduction de la vitesse d'impression est utile, car les ventilateurs de la tête d'impression peuvent souffler sur le filament plus longtemps. Par contre, une réduction excessive de la vitesse d'impression est préjudiciable car la chaleur de la buse peut se propager aux couches inférieures et aux parois adjacentes. Cela peut rendre la surface très sale et provoquer un affaissement localisé. C'est pourquoi il existe également une vitesse minimale. À la fin de la couche, la tête d'impression se déplace normalement un peu vers le haut (sauf si le paramètre [Relever la tête](cool_lift_head.md) est désactivé), ce qui permet au ventilateur de souffler sur le filament un peu plus longtemps jusqu'à ce que le temps minimum de la couche soit écoulé. L'imprimante passe alors à la couche suivante.

![Quelle vitesse de ventilateur est utilisée](../images/cool_fan_speed_fr.svg)

Par exemple, une très petite pièce peut avoir une couche qui prend 3 secondes pour être imprimée à une vitesse normale de 30 mm/s, mais le réglage du temps de couche minimum est fixé à 10 secondes. L'imprimante réduirait alors sa vitesse à 9mm/s. Toutefois, si la vitesse minimale est fixée à 10 mm/s, l'imprimante imprimera cette couche à 10 mm/s et terminera au bout de 9 secondes. Si [Relever la tête](cool_lift_head.md) est activé, l'imprimante attendra ensuite 1 seconde à la fin de la couche avant de commencer la suivante (et sinon elle se poursuivra immédiatement sans attendre).
