Tloušťka střední vrstvy raftu
====
<!--if cura_version<5.0:Toto nastavení umožňuje upravit vertikální tloušťku střední vrstvy raftu.-->
<!--if cura_version>=5.0-->Toto nastavení upravuje svislou tloušťku středních vrstev raftu. Jedná se pouze o výšku jedné vrstvy, takže celková výška středních vrstev bude odpovídat tomuto nastavení vynásobenému hodnotou parametru [Střední vrstvy raftu](raft_interface_layers.md) setting.<!--endif-->

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Silnější vrstva raftu vede k tomu, že je raft trochu tužší. Tím se zabrání ohýbání během tisku i po něm. Během tisku musí být raft tuhý, aby se nedeformoval, což narušuje přilnavost k tiskové podložce a způsobuje spojení voru s modelem. Po tisku budete chtít, aby byl raft pružný, abyste ho mohli snadněji oddělit od tisku. Toto je rovnováha, která musí být pro tuto úpravu nalezena.