Hauteur du plafond de moule
====
Ce paramètre précise l'épaisseur des faces supérieure et inférieure de votre moule. Il s'agit uniquement de l'épaisseur verticale. L'épaisseur horizontale est déterminée par le paramètre [Largeur minimale de moule](mold_width.md).

Il n'y aura pas de partie horizontale au point le plus haut de votre modèle, afin que vous puissiez y verser la matière. Il n'y aura pas non plus de partie horizontale sous le modèle, car le plateau d'impression lui-même sert à fermer le moule à cet endroit. Si vous souhaitez une partie horizontale sous le modèle, le radeau peut être utilisé à cette fin.

L'impression de côtés supérieurs et inférieurs plus épais rendra votre moule plus solide et plus résistant au rétrécissement. Cependant, il faut aussi plus de matière et l'impression prend plus de temps.
