Extrudeur du haut du radeau
====
Ce paramètre permet de sélectionner l'extrudeuse à utiliser pour imprimer les couches supérieures du radeau.

![Où se trouvent les couches supérieures dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Les couches supérieures reposent sur les couches du milieu et servent de support à l'impression proprement dite. Il est bon d'utiliser un matériau qui adhère bien au couche du milieu, mais l'adhésion avec le modèle doit être soigneusement ajustée en utilisant le paramètre de la [Lame d'air du radeau](raft_airgap.md). Si le matériau utilisé pour les couches supérieures n'adhère pas bien au modèle, l'adhésion doit être améliorée en réduisant l'entrefer, et vice versa. Si le modèle adhère trop bien, il ne se détachera pas après l'impression, mais s'il n'adhère pas assez, il risque de se détacher pendant l'impression. 