Gerätetiefe
====
Diese Einstellung gibt den Bereich der Y-Koordinaten an, in dem sich die Düse(n) bewegen können. Es handelt sich im Grunde um die nutzbare Größe des Druckers.

Dies entspricht nicht der tatsächlichen Tiefe des Druckers im Regal. Der eigentliche Drucker hat auch einen Rahmen oder einen Arm um sein Bauvolumen, und dieses Maß schließt diese Größe nicht ein. Es handelt sich nur um die Größe des Bauvolumens, also die Koordinaten, in denen sich die Düse bewegen kann.

![Die Abmessungen des Bauvolumens](../../../articles/images/build_volume_dimensions.svg)

Wenn mehrere Düsen beteiligt sind, können möglicherweise nicht alle Düsen das gesamte Bauvolumen erreichen. Bei einigen Druckern können einige Düsen nicht bis zu einer Seite des Bauvolumens reichen, wenn der Drucker verschiedene Düsen hat, die zueinander versetzt sind. Diese Einstellung gibt lediglich die Summe der Volumen an, die alle Düsen erreichen können.

**Da es sich hierbei um eine Geräteeinstellung handelt, wird sie normalerweise nicht in der normalen Liste der Einstellungen aufgeführt. Die Tiefe kann im Dialog "Druckereinstellungen" geändert werden, der in der Liste der hinzugefügten Drucker im Dialog "Einstellungen" zu finden ist.**