Marge supplémentaire du radeau
====
Ce réglage rend le radeau plus large que le modèle. Il indique la largeur de la bordure supplémentaire autour du modèle.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

L'augmentation de ce paramètre améliorera considérablement l'adhérence entre le radeau et le plateau d'impression. Non seulement le radeau a une plus grande surface d'adhérence au plateau d'impression, mais les expansions adoucissent également les coins du radeau. Avec des coins plus lissés, le gauchissement aura moins d'effet sur le radeau. Deuxièmement, un radeau plus grand vous permet de le détacher plus facilement du modèle, puisqu'il y a une plus grande surface pour l'attraper.

Cependant, l'augmentation de la marge supplémentaire du radeau prendra également plus de place sur le plateau d'impression. Il faudra plus de matière et de temps pour imprimer le radeau.
