Düsenschalter Rückzugsgeschwindigkeit
====
Während sich eine Düse im Standby-Modus befindet, wird das Material aus der Heizzone herausgezogen, um es vor Zersetzung zu schützen.Diese Einstellung konfiguriert, wie schnell das Material aus der Düsenkammer zurückgezogen wird, wenn auf einen anderen Extruder umgeschaltet wird, und wie schnell es zurückgeschoben wird, wenn wieder auf diesen Extruder umgeschaltet wird.

Da der Rückzug beim Extruderwechsel länger ist, kann diese Einstellung getrennt von der [Einzugsgeschwindigkeit](../travel/retraction_retract_speed.md) konfiguriert werden. Eine Erhöhung der Einstellung kann das Auslaufen reduzieren, birgt aber die Gefahr, dass das Filament abgerieben wird, was dazu führen kann, dass der Zuführer den Halt am Filament verliert.