Chevauchement Z de la couche initiale
====
Ce réglage n'est disponible que pour les impressions avec un radeau. Il abaisse toutes les couches du modèle, sauf la couche initiale. La première couche est ainsi comprimée plus fortement sur le radeau.

![Dimensions qui composent un radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

Le but de ce réglage est de combler le vide d'air dans le radeau. Cependant, la couche initiale aura eu le temps de se refroidir plus loin du radeau, ce qui l'empêchera de trop coller au radeau. Ensuite, la première couche sera pressée sur le radeau par la deuxième couche, de sorte que l'impression sera toujours stable.
* En augmentant le chevauchement, vous pouvez obtenir une plus forte adhérence au radeau, ce qui augmente la fiabilité.
* Ce réglage affecte votre précision dimensionnelle dans le sens vertical.
* Ce réglage peut provoquer une surextrusion s'il est réglé très haut.
