Longueur minimale de la paroi du pont
====
Ce paramètre vous permet de spécifier une longueur minimale pour les parois pontées lorsque vous détectez quelles parties de votre empreinte sont pontées. Toute paroi plus courte que cette longueur minimale n'est pas considéré comme un pont, mais simplement comme une paroi en surplomb, et est imprimé en utilisant les paramètres normaux pour l'impression de ces parois. Les parois qui ne sont pas soutenues pendant une longue distance sont considérés comme des ponts.

Le pontage de petits morceaux de ligne est souvent inefficace. Ces lignes ne s'affaisseront pas beaucoup de toute façon car elles ne doivent former qu'un pont sur une courte distance. Cependant, si la technique de pontage est utilisée, le [débit](bridge_wall_material_flow.md) et la [vitesse](bridge_wall_speed.md) seront également ajustés. Cela modifiera la vitesse à laquelle la buse s'écoule hors de la buse, produisant une surextrusion dans certaines parties et une sous-extrusion dans d'autres. En filtrant des morceaux de parois très courts, le débit ne sera pas interrompu pour ceux-ci, mais la qualité des surplombs sera toujours meilleure pour les endroits où il est important d'ajuster le débit.
