Ruckfunktion Bewegung
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse durch Ecken fahren kann, während sie sich über das Bauvolumen bewegt. Dies kann unabhängig davon konfiguriert werden, wann die Düse Material extrudiert.

Da die Düse während dieser Zeit kein Material extrudiert, spielt es keine große Rolle, dass der Drucker vibriert. Wenn Sie Cura so konfiguriert haben, dass [Gedruckte Teile bei Bewegung umgehen](../travel/travel_avoid_other_parts.md) aktiviert ist, dann wird eine ausreichende [Distanz](../travel/travel_avoid_distance.md) verhindern, dass die Düse Ihren Druck trifft, auch wenn er etwas vibriert. Es ist daher sinnvoll, den Ruck während der Fahrbewegungen sehr hoch einzustellen, um Druckzeit zu sparen.

Wenn man den Ruck zu hoch einstellt, können die Motoren allerdings überspringen, was eine Schichtverschiebung zur Folge haben kann.