Zusätzliche Zurückschiebemenge nach Einzug
====
Auch wenn das Filament eingezogen ist, kann es vorkommen, dass dabei etwas Material verloren geht. Diese Einstellung gleicht das aus, indem sie das Material ein wenig weiter vorschiebt, als es eingezogen wurde.

Je höher der zusätzliche Vorschub ist, desto mehr Druck wird in der Düsenkammer nach dem Einziehen aufgebaut, was den Druckverlust in der Düse ausgleicht. Eine zu hohe Einstellung führt dazu, dass an der Stelle, an der die Düse nach einem eingezogenen Fahrweg landet, Blobs entstehen.

Dies ist vor allem bei flexiblen Materialien nützlich, die länger brauchen, um eingezogen zu werden. Während dieser Zeit fließt mehr Material ab, so dass mehr Material verloren geht.