Beschleunigung Bewegung
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse in verschiedene Richtungen beschleunigt, während sie sich über das Bauvolumen bewegt. Die Beschleunigung während der Bewegung kann auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt werden als beim Extrudieren des Materials.

Fahrbewegungen sind oft extrem schnell und können ziemlich lange, gerade Linien sein. Dadurch kann die Düse große Geschwindigkeiten erreichen, was die Beschleunigung zu einem wichtigen Faktor für die Druckzeit macht. Da der Drucker während dieser Fahrten kein Material extrudiert, haben etwaige Vibrationen des Druckers keine wirkliche Auswirkung auf den Druck. Folglich sollte die Fahrbeschleunigung ziemlich hoch eingestellt werden, um Druckzeit zu sparen.

Wird die Beschleunigung zu hoch eingestellt, können die Motoren einige Schritte verlieren, was zu Schichtverschiebungen führen kann.