Zdrsněný plášť
====
Při tisku se zdrsněným pláštěm je povrch stran tisku záměrně zdrsněný. To vyvolává dojem jakési textury.

![V pohledu vrstev aplikace Cura nehybně vypadají stěny jako rozvlněné](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_enabled.png)
![Výsledek tisku má hrubou strukturu](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_photo.jpg)

Tento režim přidává na vnější stěnu náhodné chvění. Během tisku na vnější stěnu tisková hlava náhodně vibruje. Povrch je tak na dotek zdrsněn. Povrch je zdrsněný pouze po stranách tisku. Na začátek se žádné zdrsnění nepřidává.

Zdrsnění vyhazuje veškerou rozměrovou přesnost z okna. Tisk bude jistě větší než původní model. Zdrsněný plášť také prodlouží tisk, protože tisková hlava je při tisku na vnější stěnu vystavena silnému zrychlení.