Aliasing
====
Krokové motory se otáčí v samostatných krocích. Jejich schopnost zůstat v pozici mezi těmito kroky je omezená. Velikost kroků motoru slouží jako omezení rozlišení, které může tiskárna dosáhnout. Při tisku stěn, které jsou téměř, ale ne úplně, zarovnány na ose X nebo Y, výsledkem tohoto rozlišení je někdy vzorek čar.

![Vzor aliasingu zobrazující se po stranách tohoto objektu](../../../articles/images/aliasing.jpg)

Rozlišení krokového motoru v typické spotřebitelské 3D tiskárně je v rozmezí 50 až 200 kroků na milimetr. Velikost každého kroku je proto řádově 10 mikrometrů. Pokud je linie nakreslena téměř rovnoběžně s druhou osou, řekněme 0,5° od pravoúhlé, pak se takový krok objeví každých 1,15 mm podél linie. Tento krok je sám o sobě příliš malý na to, aby byl viditelný, ale vibrace jsou viditelné, zejména pokud rezonují s přirozenou frekvencí rámu.

Prevence
----
Krokové motory si mohou vybrat mezi několika strategiemi otáčení svých hřídelí, ale jedná se o kompromis mezi rozlišením, točivým momentem a hlukem. Některé firmware tyto parametry automaticky upravují podle rychlosti pohybu. Některý firmware vám to také umožňuje upravit z G kódu. Například příkaz `M350` z g-kódu může být umístěn do počátečního g-kódu pro manuální konfiguraci. Cura (v současné době) nemá žádný způsob, jak to nakonfigurovat automaticky na základě rychlosti nebo struktury.

Nejspolehlivějším způsobem, jak se tomuto jevu vyhnout, je upravit model tak, aby aliasy nebyly viditelné. Otočte svůj model, aby nedošlo k efektu aliasingu. Pokud má váš model (téměř) rovnou stěnu, ujistěte se, že je zcela vyrovnán s osami nebo nakloněn o několik stupňů od nich.
