Rychlost vnější stěny
====
Rychlost tisku vnějších stěn může být konfigurována odděleně od běžné rychlosti tisku nebo od tisku vnitřních stěn.

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Vnější stěny jsou nejdůležitějším faktorem vizuální kvality tisku, takže musí vypadat hezky. Rychlost tisku vnějších stěn je hlavním faktorem vzhledu těchto stěn. Proto je vhodné tisknout vnější stěny velmi pomalu. Tím se sníží vibrace v tiskárně, což nakonec sníží zvlnění v tisku. Zlepšuje také kvalitu převisu, protože pomalejší rychlost tisku umožňuje ventilátorům lépe chladit stěny, což jim dává větší odolnost při zavěšení ve vzduchu.

Pokud je však rychlost tisku vnější stěny příliš nízká, existuje riziko, že dojde k příliš velké změně průtoku. Pokud musí tryska náhle vytlačovat mnohem pomaleji, bude i nadále nějakou dobu vytlačovat hodně materiálu, když se tlak v komoře trysky snižuje, takže na začátku stěny dojde k nad-extruzi.

Vnější stěny také představují významnou část doby tisku, takže snížení rychlosti, při které jsou tyto stěny tištěny, výrazně prodlouží dobu tisku.