Maximální úhel pláště pro rozšíření
====
Protože se plášť nachází v celém modelu, je zbytečné rozšiřovat všechny tyto oblasti. Naopak budou rozšířeny pouze oblasti, kde je úhel mezi povrchem pláště a horizontem menší než toto nastavení. Tímto způsobem budou ploché vnější vrstvy s vyčnívajícími prvky vyztuženy, aniž by byla zbytečně zvyšována doba tisku pro zbytek modelu.

![Je-li nastavena na 90 stupňů, celý plášť se rozšíří pomocí nastavení vzdálenosti rozšíření pláště](../../../articles/images/max_skin_angle_for_expansion_90.png)
![Nastaveno na 45 stupňů, rozšíří se pouze ploché oblasti](../../../articles/images/max_skin_angle_for_expansion_45.png)

Rozšíření pláště je užitečné pro posílení vazby mezi horním nebo dolním okrajem tisku a bočními stěnami. Může však také výrazně prodloužit dobu tisku a spotřebu materiálu. Toto nastavení umožňuje filtrovat materiál ze stran tisku, kde je méně užitečný pro posílení vazby mezi stěnami a pláštěm.

Pro toto nastavení je 0° vodorovně. Pokud je toto nastavení 0°, nedochází k rozšiřování pláště. 90° je svisle a způsobuje rozšíření všech oblastí pláště.