Saccade d’impression du radeau
====
Ce réglage configure la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les virages pendant l'impression du radeau.

Comme le radeau est généralement constitué de longs segments de ligne, l'augmentation du taux de saccade a normalement très peu d'impact sur le temps d'impression. Augmenter le taux de saccade permet cependant de gagner un peu de temps lors du passage dans les virages en fin de ligne.

Augmenter le taux de secousse fera vibrer davantage l'imprimante pendant l'impression du radeau. Pour la surface supérieure, cela rendra la surface du radeau plus rugueuse. Pour les autres couches, cela affecte davantage l'adhérence au plateau d'impression.
