Ryv (jerk) přesunu
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska projít rohy při přesunech v objemu tisku. Tato rychlost může být konfigurována odděleně od rychlosti trysky, pokud jde o vytlačování materiálu.

Protože tryska během této doby nevytlačuje žádný materiál, nezáleží na tom, že tiskárna vibruje. Pokud jste nakonfigurovali Curu tak, aby se [během přesunu vyhýbala tištěným částem](../travel/travel_avoid_other_parts.md), pak udržování dostatečné [vzdálenosti](../travel/travel_avoid_distance.md) zabrání trysce v nárazu na váš tisk, i když to trochu vibruje. Je proto dobré nastavit při přesunu ryv (jerk) na velmi vysokou úroveň, aby se ušetřil čas tisku.

Příliš vysoké otřesy mohou způsobit přeskok motorů, což může způsobit posun vrstvy.