Ryv (jerk) vnější stěny
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku vnější stěny. Lze ji konfigurovat odděleně od vnitřních stěn.

Při tisku na vnější stěny je tiskárna velmi citlivá na vibrace. Pokud tisková hlava vibruje vzhledem k tištěnému objektu, bude to okamžitě vidět jako zvlnění v konečném tisku. To je důvod, proč je dobré tisknout vnější stěny při nižší hodnotě ryvu (jerku), než vnitřní stěny.

To však způsobí, že rohy budou na vnější straně méně ostré, protože tryska se v rohu více zpomalí a v rohu také uloží více materiálu. Tento efekt je zvláště patrný u tiskáren s bowdenem, kde je doba retrakce delší. Je to vyrovnávací akt.