Vitesse de la deuxième couche extérieure du pont
====
Ce réglage permet de contrôler la vitesse d'impression des lignes de la peau dans la deuxième couche au-dessus du pont.

Pour les matériaux qui exigent que le ventilateur soit allumé et tourné vers le haut (comme le PLA), il est généralement préférable d'imprimer les ponts très lentement. Cela permet aux ventilateurs de souffler beaucoup d'air sur le matériau, ce qui le fait se solidifier très rapidement. Le matériau n'a alors pas autant de chance de s'affaisser, ce qui les ferait s'appuyer sur la première couche de pontage et rendrait cet affaissement plus important. Cette méthode est moins efficace pour les matériaux qui n'ont pas besoin que le ventilateur tourne si vite ou pour les imprimantes qui n'ont pas de ventilateur très puissant.

Une impression plus lente entraînera également une modification importante de la vitesse à laquelle le matériau doit être extrudé par l'ouverture de la buse. Ce changement de débit prend un certain temps, ce qui entraîne une surextrusion lorsque la tête d'impression ralentit pour le pont et une sous-extrusion par la suite. Comme la deuxième couche est moins critique pour la qualité du surplomb que la couche de pontage normale, il est préférable de faire imprimer la deuxième couche à une vitesse plus proche de la [vitesse d'impression](../speed/speed_topbottom.md) ordinaire pour éviter la sur- et la sous-extrusion.

En général, il est préférable d'imprimer lentement les lignes de pontage de la peau avec des matériaux qui s'impriment à des températures froides, comme le PLA. Il est préférable d'imprimer les lignes de pontage à la même vitesse que la vitesse ordinaire en haut/en bas lorsque l'on imprime avec des matériaux à haute température tels que le polycarbonate.
