Počet kroků na milimetr (X)
====
Většina 3D tiskáren používá krokové motory k pohybu tiskové hlavy kolem objemu tisku. Tyto motory se otáčí po krocích a mají potíže s pobytem v pozici mezi dvěma kroky. Kroky jsou v podstatě rozlišením tiskárny. Toto nastavení indikuje toto rozlišení: Kolik kroků motoru by mělo za následek pohyb o jeden milimetr ve směru osy X?

To neplatí pro tiskárny, které nekontrolují pohyb ve směru X samostatným motorem (například tiskárny typu delta) nebo které nepoužívají krokové motory k pohybu tiskové hlavy ve směru X.

Toto nastavení se v aplikaci Cura vůbec nepoužívá. Používá ho však plug-in X3Gwriter k výstupu X3G souborů se správnou velikostí kroku.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**