Rychlost retrakce a plnění
====
Toto je rychlost, při které je materiál vytažen z trysky a tlačen zpět dovnitř, během retrakce.

Obecně je výhodné nastavit tuto rychlost co nejvyšší, aniž by došlo k obrušování materiálu v podavači. Posunutím vlákna vyšší rychlostí tryska zůstává nehybná po kratší dobu, což zmenšuje velikost kapky, v místě pohybu materiálu a mírně snižuje dobu tisku.

Pokud je však rychlost nastavena příliš vysoko, bude síla vyvíjená extrudérem tak vysoká, že kolo extrudéru začne vlákno opotřebovávat. To snižuje spolehlivost tisku.