Alternativní střídání linií pláště
====
Když je horní a dolní část tištěna liniemi nebo cikcak [vzorem](../top_bottom/top_bottom_pattern.md), jsou linie normálně orientovány v diagonálních směrech, kdykoli je to možné, střídajícími se mezi dvěma směry. Pokud je tento parametr aktivován, bude se střídat ve čtyřech směrech: ve dvou diagonálních směrech, ve svislém a vodorovném směru.

![Střídání čtyř směrů](../../../articles/images/skin_alternate_rotation.gif)

Tento parametr nahradí parametr [Směr linií horní/dolní strany](../top_bottom/skin_angles.md). Chování je však stejné. Ve skutečnosti lze tento parametr zcela emulovat zadáním úhlů `[45, 135, 0, 90 ]`.

Obecně bude váš tisk nejpevnější ve směru podélně ke směru čar. Pokud toto nastavení není povoleno, bude to ve dvou úhlopříčných směrech, což je v pravoúhlých směrech slabší. Tyto diagonální směry jsou zvoleny, protože nejběžnější portálové mechanismy pro 3D tiskárny používají více motorů pro diagonální pohyb, což jim umožňuje rychleji zrychlovat v těchto směrech.

Pokud je tento parametr aktivován, jsou směry linií rozloženy rovnoměrněji. Síla objektu je tak rozložena rovnoměrněji. Díky tomu je objekt silnější ve svislém a vodorovném směru, ale mírně slabší v diagonálních směrech. Tisk objektu také trvá trochu déle.