Šířka linie počáteční vrstvy
====
Díky tomu jsou linie počáteční vrstvy v určitém poměru širší nebo tenčí.

![Linie počáteční vrstvy jsou dvakrát tak široké než ostatní](../../../articles/images/initial_layer_line_width_factor.png)

Cílem tohoto seřízení je zlepšit přilnavost k podložce tisku. Aby bylo možné tisknout širší linie, musí tryska vytlačovat více materiálu a tento materiál musí proudit široce směrem ven. Tryska proto musí tlačit tvrději materiál na tiskovou podložku, což zvyšuje přilnavost mezi vláknem a podložkou tisku.
* Linie budou nejen širší nebo tenčí, ale budou také dále od sebe nebo blíže k sobě pomocí stejného faktoru, který nebude produkovat nad nebo podextruzi.
* Toto nastavení ovlivňuje všechny šířky linií; pláště, stěny, přilnavosti, podpěry, aktivační věže atd. Ve stejném poměru budou širší nebo tenčí.