Směr linií rozhraní podpěry
====
Rozhraní podpěry je obvykle orientováno tak, aby bylo co nejvíce kolmé k modelu a tělu podpěry, které je obklopuje. Pokud byla orientace horních/dolních linií nebo linií podpěry přizpůsobena, doporučujeme také upravit orientaci linií rozhraní podpěry. Tento parametr umožňuje přizpůsobit orientaci linií rozhraní podpěry.

![Úhel 0° a 90°](../../../articles/images/support_interface_angles_0.png)
![Úhel 45° a 135°](../../../articles/images/support_interface_angles_45.png)

Pro tento parametr lze vyplnit několik úhlů oddělených čárkami. Cura bude střídat tyto úhly mezi vrstvami.

Linie rozhraní podpěry budou ideálně orientovány tak, aby byly kolmé na linie, na nichž spočívají, stejně jako na linie, které na nich spočívají. Jejich orientací kolmo se zmenší vzdálenost, kterou musí tyto linie přemostit, čímž se sníží prověšení a zlepší se kvalita převisů. To je zvláště důležité při práci s podpěrou, která není úplně hustá.
