Граница разглаживания
====

функция разглаживания обычно не проходит по всему пути от края до края. Если бы было иначе, давление образовавшееся в камере сопла начинал бы выливаться по краям детали. Кроме этого будет из за потери давления в сопле, разглаживание будет неравномерным. Данный парамет устанавливает максимальные границы по контуру детали , до которых сопло доходить не будет. 



![По умолчанию, разглаживание происходит только на половину строки](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![Установлена граница разглаживания на 1.2mm от краев верхнего слоя](../../../articles/images/ironing_inset.png)

Основные преимущества этой опции:
* Материал не будет вытекать из сопла за границы слоя.
* Фильтрование небольших поверхностей, которым разглаживание делать не нужно. Например, при печати деталей с уклоном появляются много мелких полосок с поверхностью, и чтобы не делать разглаживание на небольших полосках каждого верхнего слоя углона, данный параметр следует увеличить.
