Beschleunigungssteuerung aktivieren
====
Diese Einstellung veranlasst Cura, die Kontrolle darüber zu übernehmen, wie schnell der Druckkopf beschleunigt werden soll. Genau wie bei einem Auto muss der Druckkopf beschleunigen, um seine Geschwindigkeit zu ändern. Normalerweise entscheidet der Drucker selbst, wie schnell der Druckkopf seine Richtung und Geschwindigkeit ändern soll, aber wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann Cura dies übernehmen, was es Ihnen ermöglicht, unterschiedliche Beschleunigungsraten für jedes Merkmal eines Drucks zu haben.

![Ein Diagramm der Geschwindigkeit (V) über die Zeit, wenn eine Düse hin und her bewegt wird. Die Beschleunigung ist die Steigung der Linie beim Starten, Stoppen oder Ändern der Richtung.](../../../articles/images/velocity_acceleration_jerk.svg)

* Eine höhere Beschleunigung bewirkt, dass der Druckkopf die gewünschte Geschwindigkeit schneller erreicht. Dadurch wird der Druck schneller, insbesondere beim Drucken von kleinen Teilen, aber es entstehen auch mehr Vibrationen. Diese Vibrationen verringern die Maßgenauigkeit und führen zu Ringing.