Geschwindigkeit beim Drucken in Abwärtsrichtung mit Drahtstruktur
====
Diese Einstellung legt fest, wie schnell sich die Düse nach unten bewegt, während sie eine diagonale Bewegung im Sägezahnmuster ausführt. Die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung kann getrennt von der restlichen Drahtdruckgeschwindigkeit konfiguriert werden.

![Wo die unterschiedlichen Geschwindigkeiten für den Drahtdruck gelten](../../../articles/images/wireframe_printspeed.svg)

Langsameres Absenken braucht mehr Zeit, gibt dem Material aber mehr Zeit zum Verfestigen. Dadurch wird der Druck zuverlässiger.