Débit
====
Le réglage du débit permet d'ajuster directement la quantité de matière déposée. Normalement, la quantité de matériau est calculée par Cura de manière à ce que le matériau remplisse l'espace exact selon la largeur, la hauteur et la longueur de la ligne, mais cela peut être ajusté en utilisant les réglages de débit.

Le principal cas d'utilisation pour ajuster le débit est de compenser une défaillance dans le système d'extrusion. Par exemple, si la buse est légèrement bouchée, cela peut provoquer une sous-extrusion. Augmenter le débit pourrait alors pousser plus de matière à travers la buse bouchée, en espérant qu'elle se termine à la bonne quantité de matière. Cela peut également compenser le glissement ou la variation du diamètre du filament.

Il est presque toujours préférable de régler le problème réel à l'origine de la surextrusion ou de la sous-extrusion, mais l'ajustement du débit peut être une solution temporaire facile.

*Si vous voulez que les lignes soient plus larges, il est préférable d'ajuster le réglage de la largeur réelle de la ligne. La largeur de la ligne ne doit pas nécessairement être la même que la taille de la buse. Le réglage de la largeur de ligne permet également d'ajuster l'espacement entre les lignes, ce qui empêche la sur-extrusion et la sous-extrusion. Le réglage du débit n'ajuste pas l'espacement.*
