Einzugsabstand für Abwischen
====
Diese Einstellung legt fest, wie weit das Material während des Abwischens zurückgezogen werden soll. Diese Einstellung kann unabhängig von der Einstellung [Einzugsabstand](../travel/retraction_amount.md) vorgenommen werden.

Beim Abwischen fährt die Düse ganz an die Seite des Druckers, bewegt sich dort hin und her und dann ganz zurück. Dies ist im Wesentlichen eine sehr lange Fahrbewegung. Da diese Fahrbewegung länger ist als die durchschnittlichen Fahrbewegungen während des Drucks, sollten Sie den Rückzugsabstand beim Abwischen über den beim normalen Drucken verwendeten Abstand hinaus erhöhen.

Wenn Sie das Material weiter einziehen, benötigen Sie mehr Zeit und das Filament nutzt sich schneller ab, aber der Materialverlust durch Oozing wird reduziert.