Saccade de couches extérieures de la surface supérieure
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant les surfaces supérieures. Elle peut être configurée séparément du reste de la face supérieure.

L'augmentation de la secousse pour cette partie de l'impression empêchera la buse de s'arrêter dans les coins entre les lignes adjacentes de la face supérieure. Cela permettra d'obtenir une largeur de ligne plus uniforme dans l'ensemble. L'effet est d'autant plus important que la largeur de la ligne est beaucoup plus petite que la taille de la buse, ce qui est un cas d'utilisation courant pour la surface supérieure. Cependant, si l'on augmente trop la secousse, le plateau d'impression peut vibrer, ce qui crée une surface inégale. Cela pourrait même faire perdre des pas aux moteurs, ce qui provoquerait un décalage de la couche.
