Vitesse du ventilateur
====
La vitesse à laquelle les ventilateurs de la tête d'impression tournent pendant la majeure partie de l'impression. Il s'agit d'un pourcentage des capacités maximales des ventilateurs.

![Quelle vitesse de ventilateur est utilisée où](../images/cool_fan_speed_fr.svg)

* Une plus grande vitesse permet un meilleur refroidissement. Cela réduit les suintements et la filasse.
* Une vitesse plus élevée produit de meilleurs porte-à-faux et réduit l'effet de coussinage.
* Une vitesse plus faible réduira le gauchissement de certains matériaux et rendra l'impression plus résistante.

La vitesse du ventilateur doit presque toujours être maximale lors de l'impression de matériaux à faible température de transition vitreuse, tels que le PLA. Ces matériaux n'ont pratiquement aucun inconvénient à se refroidir rapidement, puisque la chaleur de la buse maintient facilement la température au-dessus de la plage de transition vitreuse.

