Délka proplachování konce vlákna
====
U některých tiskáren, když dojde materiál, je možné automaticky zavést novou cívku. V takovém případě se musí materiál před obnovením tisku připravit. Tento parametr určuje délku vlákna použitého ke spuštění nové cívky.

To platí pouze tehdy, když je nový materiál totožný s předchozím materiálem. Při přepínání na jiný materiál se používá [jiná délka](material_flush_purge_length.md).

**Tento parametr není v rozhraní Cura v současné době viditelný. Může být definován pouze profily. Cura ho během slicování také nepoužívá. Tiskárny, které rozumí formátu souboru materiálu Cura, jej však mohou použít ke správnému přepnutí na nové cívky.**