Z-Sprung nach Extruderwechsel
====
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, bewegt sich die Düse beim Extruderwechsel mit einem Z-Sprung leicht nach oben.

Der Extruderwechsel führt dazu, dass die Düse etwas mehr Zeit zum Tropfen bilden hatte, so dass Sie sich entscheiden können, ihr einen etwas höheren Z-Sprung zu geben als die normalen Z-Sprung während des Drucks.

Wenn ein Einzugsturm gedruckt wird, erhöht sich die Z-Sprunghöhe nur, wenn man sich vom Druck weg und zum Einzugsturm hin bewegt. Da Blobs auf dem Einzugsturm ohnehin erwartet werden, ist es nicht sinnvoll, diese Einstellung bei Verwendung eines Einzugsturm zu stark zu erhöhen.