Geschwindigkeit beim Drucken der Unterseite mit Drahtstruktur
====
Diese Einstellung konfiguriert die Druckgeschwindigkeit der konzentrischen Ringe auf der ersten Schicht des Drucks bei Verwendung des Drahtdrucks. Die Druckgeschwindigkeit der anfänglichen flachen Schicht kann getrennt von den übrigen horizontalen Schichten konfiguriert werden.

![Wo die unterschiedlichen Geschwindigkeiten für das Drucken von Draht gelten](../../../articles/images/wireframe_printspeed.svg)

Für die erste flache Schicht muss die Drahtdrucktechnik nicht überbrückt werden. Je nach den Verfestigungseigenschaften Ihres Materials und den Lüftergeschwindigkeiten Ihres Druckers wird die unterste Schicht möglicherweise etwas langsamer gedruckt als die übrigen flachen Schichten.