Geschwindigkeit Bodenstruktur
====
Diese Einstellung legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Unterseite des Supports gedruckt wird, wenn [Stützboden aktivieren](../support/support_bottom_enable.md) eingeschaltet ist.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Eine höhere Geschwindigkeit kann etwas Druckzeit sparen.

Die Wirkung dieser Einstellung hängt stark von den Umständen ab. Bei einigen Materialien, insbesondere bei Materialien, die schnell abkühlen und einen großen [Unteren Abstand der Stützstruktur](../support/support_bottom_distance.md) haben, erhöht eine höhere Geschwindigkeit die Haftung zwischen dem Support und dem Modell. Der Effekt ist ähnlich wie bei der Brückenbildung: Bei höheren Geschwindigkeiten wird das Material weniger sorgfältig in der Luft gehalten und hat keine Zeit, von den Lüftern des Druckkopfes gekühlt zu werden. Das ist etwas, was Sie normalerweise nicht wollen, weil der Support dann größere Spuren auf Ihrer Oberfläche hinterlässt.

Bei anderen Materialien verringert eine höhere Geschwindigkeit die Kraft, mit der das Material abgelegt wird, und lässt es nur wenig ausfließen. Dieser Effekt ist ähnlich wie die Betthaftung. Die höhere Geschwindigkeit ist dann nur so lange von Vorteil, bis man an die Grenzen der Veränderung der Fließgeschwindigkeit stößt, die am Anfang und Ende der Support-Etagen auftritt.

Befindet sich der Support-Boden sehr nahe am Modell, wie z. B. bei PVA oder anderen löslichen Support-Materialien, kann eine Erhöhung der Support-Boden-Geschwindigkeit auch dazu führen, dass die Düse in das Modell hineinfährt und die Oberfläche leicht beschädigt.