Largeur de la ligne du dessus/dessous
====
Paramètre utilisé pour définir la largeur de chaque ligne du haut et du bas imprimée. La largeur d'une ligne peut être différente de la taille de la buse simplement en extrudant plus ou moins de matière que nécessaire. Si plus de matière est extrudée, le plastique s'écoulera vers les côtés, ce qui rendra la ligne plus épaisse. Si moins de matière est extrudée, la tension superficielle de la matière tend à tirer la matière vers la ligne centrale de la trajectoire de la buse.

![Les lignes de la peau sont beaucoup plus larges que le reste](../../../articles/images/skin_line_width.png)

L'élargissement des lignes de la peau est un moyen facile de réduire le temps d'impression, car moins de lignes seront nécessaires pour imprimer les faces supérieure et inférieure de l'objet. Cependant, en l'augmentant trop, on risque de provoquer de grandes fluctuations d'extrusion. Cela entraînera une sous-extrusion lors de l'impression de la peau et une surextrusion lors de l'impression de ce qui vient ensuite, car le débit à travers la buse ne peut pas s'ajuster assez rapidement. L'augmentation de la largeur de la ligne de la peau augmentera également le risque de voir apparaître des trous à la surface, ce qui n'est pas joli et empêche l'étanchéité de l'objet.

La réduction de la largeur des lignes de la peau tend à produire une surface supérieure plus belle, mais à un coût élevé en temps d'impression. Il est souvent plus efficace d'utiliser une technique différente comme [l'étirage](../top_bottom/ironing_enabled.md) ou de n'ajuster que la [Largeur de ligne de couche extérieure de la surface supérieure](../top_bottom/roofing_line_width.md).
