Taux d'alimentation maximal
====
Ce réglage indique la vitesse maximale à laquelle votre extrudeuse peut déplacer le filament.

Il est utilisé pour limiter la vitesse des [rétractions](../travel/retraction_speed.md). Vous ne pouvez pas rétracter plus vite que ce que votre extrudeuse peut supporter.

Il est également utilisé pour calculer des estimations de temps correctes si la vitesse de l'extrudeuse devait un jour être un facteur limitant la vitesse d'impression d'une ligne. Cependant, en réalité, l'extrudeuse se déplace normalement à une vitesse supérieure à la vitesse à laquelle le plastique peut fondre à l'intérieur de votre buse et à la vitesse à laquelle la tête d'impression peut se déplacer pour tracer une ligne nette dans votre impression, ce qui ne constitue jamais vraiment un facteur limitant.

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
