Longueur minimale de la jupe/bordure
====
Ce réglage permet de s'assurer que la buse est suffisamment amorcée avant de commencer une impression, en ajoutant plus de lignes de bordure ou de bord que ce qui était demandé à l'origine par le réglage [Nombre de lignes de la jupe](skirt_line_count.md) ou [Nombre de lignes de la bordure](brim_line_count.md). Si la longueur minimale dans ce paramètre n'est pas atteinte par la circonférence totale de toutes les lignes de bordure ou de contour additionnées, d'autres contours seront ajoutés.

Le but de ce réglage est de s'assurer que le matériau est suffisamment amorcé avant de commencer l'impression. La valeur de ce réglage doit être réglée de telle sorte que le volume extrudé par cette longueur minimale soit juste suffisant pour amorcer la buse avant une impression.

**Les zones interdites autour de le plateau d'impression ne peuvent pas prendre en compte ce réglage car son effet n'est pas connu avant le découpage. Placer de minuscules objets sur le bord de votre imprimante lorsque ce réglage est élevé peut amener l'imprimante à se déplacer en dehors des limites du volume d'impression.**
