Décalage en Z après changement de hauteur d'extrudeuse
====
Ce réglage permet de contrôler la différence de hauteur lors d'un saut en Z après le changement d'extrudeuse. Cette hauteur peut être réglée séparément du réglage ordinaire [Hauteur du décalage en Z](retraction_hop.md).

Cela peut être utile car la buse a tendance à suinter davantage lorsqu'elle est en veille alors que d'autres extrudeuses ont imprimé. Ce suintement supplémentaire sera plus important et nécessitera donc un plus grand espace entre la buse et la dernière couche imprimée. Le réglage de la hauteur du saut en Z légèrement plus élevé après un changement d'extrudeuse permet d'éviter que la goutte plus grosse que d'habitude sous la buse ne touche également l'impression, sans que cela n'entraîne un temps d'impression supplémentaire pour la plupart des sauts en Z.
