Ruckfunktion glätten
====
Mit dieser Einstellung wird der Ruck nur in den Bereichen angepasst, in denen geglättet wird.

Ähnlich wie bei der Einstellung [Ruckfunktion obere/untere Schicht](../speed/jerk_topbottom.md) können Sie den Ruck beim Glätten verringern, um eine bessere Qualität der oberen Schicht zu erzielen. Wenn der Ruck zu hoch ist, können Vibrationen im Druckerrahmen dazu führen, dass sich die Bauplatte auf- und abbewegt (je nach Konstruktion des Druckers), was ein "ringing" verursacht.