Otřít trysku mezi vrstvami
====
Toto nastavení umožňuje provedení postupu na konci každé vrstvy, aby se z hrotu trysky setřel jakýkoli materiál. Pokud máte tiskárnu s vestavěným stíracím kartáčem, aktivace tohoto nastavení způsobí, že Cura dá tiskárně pokyn k pravidelnému setření trysky tímto kartáčem.

![Vizualizace pohybů při otírání](../images/clean_between_layers_cs.svg)

Tento postup otírání sestává z několika kroků:
1. Je-li [aktivována retrakce pro otírání](wipe_retraction_enable.md), je materiál retrahován.
2. Pokud je aktivován [Z-skok pro otírání](wipe_hop_enable.md), tryska je posunuta nahoru nebo tisková podložka dolů.
3. Tryska se přesune za [pozici kartáče](wipe_brush_pos_x.md).
4. Tryska se [několikrát](wipe_repeat_count.md) otře o kartáč.
5. Tryska se vrátí do výchozí polohy.
6. Z-skok je ukončen, pokud byl aktivován. Materiál se uvolní.
7. Tisk se na [určitou dobu](wipe_pause.md) zastaví.

Účelem tohoto postupu je pravidelné čištění trysky od všech nečistot. Některé materiály mají tendenci stoupat směrem k trysce kapilárním působením kvůli vysokému povrchovému napětí. Tyto materiály se mohou infiltrovat a hromadit se v tiskové hlavě, což může způsobit zlomení tiskové hlavy. Jiné materiály obsahující vlákna nebo jiné náplně mohou způsobit, že se náplň během tisku nastříká na trysku. Tato akce tento materiál otře.

Postup očištění však nyní není příliš konfigurovatelný. Vždy se otírá ve směru X a udržuje pozici Y na poslední pozici v tisku. To znamená, že tiskárna se štětcem v rohu nebude s touto funkcí fungovat dobře. Budete potřebovat štětec po celé straně objemu tisku.