Tloušťka stěny stromové podpěry
====
Tento parametr určuje tloušťku obvodu podpěry stromu. V případě silnějšího obvodu budou nakresleny další obrysy ve tvaru stromu.

![Použití tloušťky stěny 0,8 mm dává dvě kontury uvnitř stromové podpěry](../../../articles/images/support_tree_wall_count.png)

Silnější stěny zlepší pevnost podpěry, zejména s velkými [úhly větví](../support/support_tree_angle.md). To zvyšuje spolehlivost tisku a snižuje pravděpodobnost, že se větve podpěry zlomí.

To však také výrazně prodlouží čas a spotřebu materiál pro podpěru.

Toto nastavení funguje velmi podobně jako nastavení [Počet linií stěny podpěry](../support/support_wall_count.md).