Ruckfunktion Skirt/Brim
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken des Skirts oder des Brim durch die Ecken fahren kann. Dies kann getrennt vom Rest der ersten Schicht konfiguriert werden.

Wenn die Düse durch die Ecken fährt, vibriert der Druckkopf nicht nur horizontal, sondern die Bauplatte kann auch vertikal vibrieren. Diese Vibrationen führen dazu, dass die Haftung zwischen dem Skirt oder dem Brim und der Bauplatte weniger konsistent ist. Wenn Sie den Ruck beim Drucken des Skirts oder des Brims reduzieren, verringert sich die Gefahr, dass sich der Druck von der Bauplatte löst.

Allerdings ist die Haftung zwischen dem Skirt und der Bauplatte nicht sehr wichtig. Wenn der Skirt nachgibt, wird der Druck wahrscheinlich trotzdem gelingen. Außerdem gibt es beim Drucken des Skirts oder des Brims in der Regel keine sehr scharfen Ecken, die Vibrationen verursachen könnten. Die Auswirkung dieser Einstellung wird sehr gering sein.

Obwohl der Skirt und der Brim immer Teil der ersten Schicht sind, hat die Einstellung [Ruckfunktion Druck für die erste Schicht](jerk_print_layer_0.md) keinen Einfluss auf sie. Diese Einstellung hat Vorrang vor der Einstellung "Ruckfunktion Druck für die erste Schicht".