Rychlost rozhraní podpěry
====
Toto nastavení nakonfiguruje rychlost tisku střechy a podlahy podpěry, pokud je aktivováno [rozhraní podpěry](../support/support_interface_enable.md).

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Vyšší rychlost může ušetřit čas tisku.

Nižší rychlost může zlepšit kvalitu převisů. Umožňuje přesnější a plynulejší tisk střechy podpěry. Proto bude povrch na střeše také přesnější. Uvolnění podpěry z modelu bude také důslednější, takže na modelu zůstane méně jizev.

Účinek tohoto nastavení na podlahu podpěry závisí na tom, jak se materiál chová během chlazení. Může buď zvýšit přilnavost nebo snížit, v závislosti na tom, zda je materiál snadno vychladitelný.

Pokud je podpěra velmi blízko modelu, jako v případě PVA nebo jiných rozpustných podpůrných materiálů, může zvýšení rychlosti podpěry také způsobit, že tryska vstoupí do modelu, což mírně poškodí povrch.