Stützstruktur-Schnittstellengeschwindigkeit
====
Diese Einstellung konfiguriert die Geschwindigkeit, mit der die Ober- und Unterseite des Supports gedruckt wird, wenn [Stützstruktur-Schnittstelle aktiviert ist](../support/support_interface_enable.md).

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Eine höhere Geschwindigkeit kann etwas Druckzeit sparen.

Eine niedrigere Geschwindigkeit kann die Qualität der Überhänge verbessern. Sie bewirkt, dass die Dächer genauer und gleichmäßiger gedruckt werden. Infolgedessen wird auch die Oberfläche auf dem Dach genauer. Auch die Ablösung des Supports vom Modell erfolgt gleichmäßiger und hinterlässt weniger Spuren auf dem Modell.

Die Auswirkung dieser Einstellung auf die Unterseite des Supports hängt davon ab, wie sich das Material beim Abkühlen verhält. Je nachdem, ob das Material leicht zu kühlen ist, kann es die Haftung erhöhen oder verringern.

Liegt der Support sehr nahe am Modell, wie z. B. bei PVA oder anderen löslichen Support-Materialien, kann eine Erhöhung der Support-Geschwindigkeit auch dazu führen, dass die Düse über das Modell hinausschießt und die Oberfläche leicht beschädigt.