Z-Sprung beim Einziehen
====
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Düse leicht über den Druck angehoben, wenn die Düse von einer Stelle zu einer anderen fahren muss. Das Ziel ist, dass die Düse über den Druck fährt, anstatt mit der Düse auf die zuvor gedruckten Teile zu treffen.

![Anheben, wenn Z-Sprung aktiviert ist](../../../articles/images/retraction_hop_enabled.svg)

Bei jedem Einziehen wird die Düse angehoben (oder die Bauplatte abgesenkt), um einen Abstand zwischen der Düse und dem Druck zu schaffen. Dies hat mehrere Vorteile:
* Es verhindert, dass die Düse bei Fahrwegen gegen den Druck stößt. Wenn die Düse auf den Druck trifft, hinterlässt sie eine sichtbaren Kratzer, so dass die optische Qualität der Wände verbessert werden sollte.
* Wenn das Material während des Fahrwegs aus der Düse austritt, setzt es sich dort ab, wo die Düse nach dem Fahrweg landet, nämlich oft in der Füllung, wo es nicht sichtbar ist. Dadurch werden Kleckse auf der Oberfläche reduziert.
* Kleckse auf der Oberfläche können den Druck umstoßen, daher kann die Aktivierung dieser Einstellung die Ausfallsicherheit verbessern.

Das ständige Auf- und Abbewegen der Düse erfordert jedoch etwas mehr Zeit, so dass der Druck länger dauert. Außerdem kann die Z-Achse des Druckers schneller verschleißen, je nach Konstruktion des Druckers.