Ширина линии юбки/каймы
====
Данный параметр настраивает ширину юбки или каймы (активирована может быть только одна из настроек).

При изменении параметра краев в большую сторону, улучшится адгезия между печатаемым контуром и рабочей поверхности. Соответственно будет выдавлено чуть больше материала, что позволит контуру надежнее фиксироваться на рабочей поверхности. Контур каймы не обязан выглядеть красиво, а данный режим полезен для прочистки сопла или для обрисовки контура детали.

Увеличении ширины юбки тоже приводит к повышенному расходу материала, но это позволяет обеспечить лучшую адгезию с поверхностью стола. Для маленьких объектов ширина юбки может быть значительно уменьшена.

**На ширину линии и юбки также влияет параметр [Ширина линии первого слоя](../resolution/initial_layer_line_width_factor.md).**