Fluss Brücke, zweite Außenhaut
====
Diese Einstellung passt die Materialmenge an, die extrudiert wird, um die zweite Schicht der Außenhaut oberhalb einer Brücke zu drucken.

Durch die Verringerung der Materialmenge wird die Linienbreite der Unterseite, die einen Spalt überbrückt, effektiv reduziert. Bei verringerter Linienbreite ist das Verhältnis von Oberfläche zu Masse der Linien größer, so dass sie schneller abkühlen können und sich nicht so stark an die erste Schicht anlehnen.

Eine zu starke Reduzierung der Fließgeschwindigkeit führt jedoch zu einer starken Veränderung der Fließgeschwindigkeit, insbesondere in Verbindung mit einer [langsameren Druckgeschwindigkeit](bridge_skin_speed_2.md). In der Realität kann das Material seine Fließgeschwindigkeit nicht sehr schnell ändern, was dazu führt, dass die Linien etwas dicker als beabsichtigt sind, wenn die Fließgeschwindigkeit verlangsamt wird, und etwas dünner als beabsichtigt, wenn die Fließgeschwindigkeit beschleunigt wird.

Denken Sie auch daran, dass Sie die Unterseite wahrscheinlich irgendwann schließen wollen, entweder um wasserdicht zu sein oder einfach um besser auszusehen. Wenn Sie zu viele Schichten mit einer spärlichen Füllung haben, entstehen tiefe Risse, die sogar bis in das Füllungsmuster hineinreichen können.